|  |
| --- |
| **Программирование брелков автосигнализаций** |
|   |

|  |
| --- |
| A.P.S.1500, 2300, 2500 1.При выключенной охране включить и выключить зажигание. 2.В течение 5 секунд после выключения зажигания нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet 5 раз. Раздастся 5 сигналов сирены и светодиод начнет медленно мигать. 3.В течение 10 секунд нажать большую левую кнопку брелока. Сирена подаст один сигнал и светодиод вспыхнет на 1 секунду. 4.Повторить операцию для всех остальных брелоков. 5.Включить зажигание. Раздастся 5 сигналов сирены. Alligator L-430,5301. Снять систему с охраны и включить зажигание. Отключить Anti-Hi-Jack если он был включен. 2. В течение 15 секунд после включения зажигания нажать Valet 3 раза. Раздастся один короткий сигнал сирены и светодиод начнет медленно мигать. 3. Выбрать для управления каналом 1 системы кнопку 1 или кнопку 2 брелока. Нажать и удерживать выбранную кнопку пока не раздастся длинный сигнал сирены. Светодиод будет светиться постоянно, пока кнопка нажата. 4. Отпутить кнопку брелока. Светодиод медленно мигает. 5. Для выхода из программирования выключить зажигание. Alligator LX-4401.Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание. 2.Нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза. Раздастся один сигнал сирены. 3.Нажать и удерживать кнопку передатчика. Раздастся длинный сигнал сирены, светодиод начнет редко моргать. 4.Повторить операцию для остальных передатчиков. 5.Выключить зажигание или подождать 15 секунд, не производя никаких действий. Раздастся один короткий и один длинный сигнал сирены, светодиод погаснет. Alligator LX-5501. Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание. 2. Нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза.Раздастся 1 сигнал сирены. 3. Нажать и удерживать кнопку брелока пока не раздастся длинный сигнал сирены. При этом светодиод начнет редко мигать. 4. Повторить операцию для остальных передатчиков. 5. Выключить зажигание. Alligator Monster M-600, 7001. Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание. 2. В течение 15 секунд после включение зажигания ввести персональный код отключения системы или нажать и отпустить кнопочный переключатель Valet (если данная функция запрограммирована). Через 2 секунды раздастся 2 коротких сигнала сирены. При этом также отключается режим Anti-Hi-Jack (если он был ранее активизирован). 3. В течение 15 секунд после сигнала нажать Valet 3 раза. Раздастся 1 короткий сигнал сирены, светодиод начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию брелоков. 4. Нажать и удерживать кнопку "закрытый замок" нового предатчика до тех пор, пока не раздастся длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование нового брелока произведено. Светожиод системы при этом будет светиться постоянно, пока кнопка брелока остается нажатой. 5. Отпустить кнопку брелока, светодиод вновь начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию следующего брелока. 6. Повторить пункты 4 и 5 для всех оставшихся брелоков. 7. Выключить зажигание или нажать Valet еще раз. Alligator S-2001. Снять систему с охраны, открыть дверь автомобиля и включить зажигание. 2. В течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet 3 раза. Сирена подаст 1 короткий сигнал. 3. Нажать и удерживать выбранную кнопку передатчика до тех пор, пока не раздастся длинный сигнал сирены. Светодиод при этом перестанет мигать и будет светиться постоянно. 4. Отпустить кнопку передатчика. 5. Запрограммировать все оставшиеся передатчики. 6. Для выхода из программирования выключить зажигание или подождать 15 секунд, не производя никаких действий. Alligator S-3001. Снять систему с охраны, включить зажигание. Отключить функцию Anti-Hi-Jack. 2. В течение 15 секунд после выключения зажигания нажать кнопочный выключатель Valet 3 раза. Раздастся один короткий сигнал сирены и светодиод начнет медленно мигать. 3. Нажать и удерживать выбранную Вами кнопку до длинного сигнала. Светодиод светится постоянно. 4. Отпустить кнопку передатчика. Светодиод начнет медленно мигать. 5. Для выхода из режима программирования выключить зажигание или подождать 15 секунд. Раздастся один короткий и один длинный сигнал сирены. Alligator S-700RS 1. Снять систему с охраны и ввести персональный код отключения системы или заводской код 11. Если ранее была активизирована функция Anti-Hi-Jack - необходимо сначала отключить ее вводом персонального кода и затем ввести код еще раз для входа в режим программирования. 2. После окончания ввода кода включить зажигание автомобиля. 3. В течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet 2 или 3 раза. 4. В течение 15 секунд нажать кнопочный выключатель Valet еще один раз и удерживать его нажатым. Сирена подаст один сигнал. 5. Продолжая удерживать нажатым кнопочный выключатель Valet, в течение 15 секунд после сигнала сирены нажать кнопку передатчика. Сирена подаст один сигнал. 6. После завершения программирования отпустить кнопку Valet. Cenmax HIT-320 1. Включить зажигание. 2. Нажать и удерживать нажатой в течение 5 секунд кнопку аварийного отключения (Valet). Сирена подаст 5 звуковых сигнала. 3. Нажать кнопку 1 первого передатчика - сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода. 4. Повторить пункт № 3 для всех брелоков. 5. Закончив программирование, выключить зажигание для выхода из режима. Cenmax V-200 1. Снять заглушку на задней стороне центрального блока сигнализации. 2. Включить зажигание. Нажать кнопку S2 на печатной плате блока сигнализации. 3. Удерживая нажатой кнопку S2, один раз нажать кнопку аварийного отключения. Сирена издаст 1 длинный звуковой сигнал, подтверждая вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать любую кнопку программируемого брелока. Сирена издаст 1 длинный и 1 короткий звуковой сигнал, подтверждая запись кода первого передатчика. 5. Повторить п.4 для 2 брелока. Подтверждением записи кода будет 1 длинный и 2 коротких сигнала сирены. Система выйдет из режима программирования. 6. Система может заполнить коды 2 передатчиков Cenmax Vigilant 1. Включить зажигание, нажать и удерживать не менее 5 секунд кнопку аварийного отключения. Сирена подаст 4 звуковых сигнала. 2. Нажать любую кнопку первого программируемого передатчика. Сирена подаст один звуковой сигнал. 3. Если в течение 6 секунд не поступает новых кодов, система выходит из режима программирования. Cenmax Vigilant New 1. При отключенной охране включить зажигание. 2. Нажать и удерживать кнопку аварийного отключения в тесение 6 секунд. 3. Отпустить кнопку после 4 сигналов сирены. 4. Нажать одновременно кнопки 1 и 2 пульта управления. Отпустить кнопку после сигнала сирены. Пульт записан в память системы. 5. При необходимости запрограммировать другие пульты управления повторить процедуру 4 для каждого. 6. Если в течение 6 секунд система не получает кодов новых передатчиков, она выходит из режима программирования. Cenmax Vigilant Start 1. Снять сигнализацию с охраны, при открытой двери включить зажигание. 2. Пять раз нажать кнопку аварийного отключения. Сирена подаст 3 звуковых сигнала. 3. Нажать кнопку аварийного отключения 9 раз. Девять звуковых сигналов подтвердят вход в режим программирования пультов. 4. Нажать любую кнопку первого программируемого передатчика. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода. 5. Нажать кнопку второго программируемого передатчика. Сирена подаст два звуковых сигнала и т.д. 6. Максимальное количество передатчиков, коды которых будут занесены в память системы - 4. 7. Процедуру программирования необходимо выполнить в течение 20 секунд. Через 20 секунд система выходит из режима программирования, сообщая об этом 3 звуковыми и 3 световыми сигналами. 8. ВНИМАНИЕ! Необходимо запрограммировать коды всех передатчиков в пределах одного цикла программирования, в т.ч. и уже известных системе, т.к. при входе в программирование коды всех передатчиков удаляются из памяти. Установка текущего времени, даты, месяца и года. 1. Нажать одновременно на 2 секунды кнопки 3 и 4. 2. После двойного звукового сигнала пульта последовательными нажатиями кнопки 4 добиться мигания надписи С 2. 3. Нажать кнопку 1 для входа в режим установки минут. Цифры минут на дисплее начнут мигать. 4. Для увеличения значения нажать кнопку 3, для уменьшения - кнопку 4. 5. Закончив установку минут, нажать кнопку 2 для перехода к установке часов. 6. Установить значение часов так же, как и минут, используя кнопки 3 и 4. 7. Нажать кнопку 2, последовательно переходя к установке года, месяца и числа. 8. Для установки использовать кнопки 3 и 4, как описано выше. 9. Закончив все установки нажать кнопку 1 для выхода из режима. Установка будильника. 1. Нажать одновременно на 2 секунды кнопки 3 и 4. 2. Добиться мигания символа будильника, последовательно нажимая кнопку 4. 3. Нажать кнопку 1 для входа в режим установки. 4. Установить время будильника так же, как текущее время. 5. Закончив установку, нажать кнопку 1, на дисплее появится надпись OFF. 6. Нажать кнопку 2 для выбора ON или OFF. 7. Нажать кнопку 1 для подтверждения выбора и выхода из режима. Проверка даты, месяца и года. 1. Для входа в режим проверки нажать одновременно на 2 секунды кнопки 2 и 3. 2. После двойного звукового сигнала на дисплее появится надпись С1. 3. Нажать кнопку 1 для проверки числа и месяца. 4. Затем нажать кнопку 2 для проверки года. Таймер парковки. Таймер включается автоматически в момент постановки системы на охрану, что позволит Вам точно знать время стоянки автомобиля, например на платной стоянке. Показания таймера сохраняются до следующей постановки системы на охрану. Для проверки показания таймера: одновременно на 2 секунды нажать кнопки 2 и 3, после двойного звукового сигнала на дисплее загорится надпись С1. Нажать кнопку 2 до появления символа Р, потом нажать кнопку 1 для проверки времени парковки. При необходимости проверить количество дней парковки, нажать кнопку 4 в то время, когда на дисплее показывается время парковки. Время режима оповещения. Режим оповещения пульта управления может быть либо звуковым (заводская установка), либо вибрационным. Для включения режима вибрации выполните следующие действия: 1. Нажать одновременно на 2 секунды кнопки 3 и 4. 2. После двойного звукового сигнала добейтесь мигания символа режима вибрации, последовательно нажимая кнопку 4. 3. Нажать кнопку 1 для подтверждения выбора. 4. Для возврата к режиму звукового оповещения повторить описанную выше процедуру, выбрав в п.2 символ звукового оповещения. Clifford Cyber-9 1. Войти в режим программирования (включить зажигание, ввести код режима Valet, нажать на моментальную сторону открытого переключателя до звукового сигнала). 2. Нажать фиксированную и моментальную стороны передатчика по одному разу. Раздастся один звуковой сигнал. В течение 10 секунд нажать и отпустить моментальную сторону переключателя один раз. Раздастся один сигнал подтверждения при нажатии. 3. Нажать кнопку канала 1 нового передатчика. Раздастся один сигнал. 4. В течение 10 секунд нажать моментальную сторону выключателя количество раз, соответствующее номеру ряда. При каждом нажатии будет звучать сигнал подтверждения сирены. Нажать кнопку второго канала нового передатчика. Раздастся два сигнала сирены, подтверждающие программирование второго передатика. 5. Повторить операцию 4 для программирования канала 3 и 4 нового передатчика. Раздастся 3 и 4 сигнала. 6. Для выхода из режима программирования выключить зажигание. Раздастся 3 сигнала сирены. Inspector Boomerang 2002P 1. Оставить водительскую дверь открытой и убедиться, что салонный свет включен. 2. Включить зажигание. 3. Нажать кнопку Valet 4 раза. 4. В течение 10 секунд после сигнала "чирп" нажать кнопку "А". Вы услышите "чирп", подтверждающий, что запоминание кодов завершено. Inspector Compact 2000 1. Ввести установленный PIN-код. Система издаст двойной подтверждающий звуковой сигнал 2. Снова включить зажигание и нажать кнопку 1 по очереди на всех программируемых брелоках. Выключить зажигание и дождаться подтверждающего звука сирены. Leopard LR 433 1. Снять сигнализацию с охраны. 2. Включить/выключить зажигание 14 раз в течение 20 сек. после снятия с охраны. Индикаторные фонари мигнут 20 раз. 3. Оставить зажигание в выключенном положении. Нажать кнопку 1 каждого программируемого брелока. Раздастся 1 короткий звуковой сигнал. 4. Включить зажигание. Светодиод включится на 20 секунд, затем начнет мигать. 5. Если нет необходимости изменять секретный код, выключить зажигание, после того как сетодиод погаснет, но до того как он начнет мигать и оставить его в выключенном положении. Светодиод мигнет количество раз, соответствующее номеру ранее установленного секретного кода. Последует 3 звуковых и 3 световых сигнала, подтверждая выход из режима программирования. Leopard LS 30/10 1. При отключенной охране и закрытых дверях включить зажигание 3 раза в течение 7 секунд. 2. Ввести установленный PIN-код. 3. Выключить и включить зажигание. Если PIN-код введен правильно, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока. 5. Выключить зажигание и подождать 15 секунд, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков. Leopard LS 70/10 1. При отключенной охране и закрытых дверях включить зажигание 3 раза в течение 7 секунд. 2. Ввести установленный PIN-код. 3. Выключить и включить зажигание. Если PIN-код введен правильно, система подаст двойной звуковой сигнал. 4. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал. 5. Выключить зажигание и подождать 15 секунд, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков. Mongoose 700 plus super 1. Включить зажигание и на 5 секунд нажать кнопку аварийного отключения - сирена "квакнет" 5 раз. 2. Нажать кнопку 1 программируемого брелока. 3. Режим программирования заканчивается автоматически через 10 секунд или выключением зажигания. Mongoose 750 1. Включить зажигание. 2. Ввести первую или единственную цифру Вашего PIN-кода. Для этого нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее первой цифре Вашего PIN-кода. 3. Выключить и снова включить зажигание. 4. Если код двузначный, ввести вторую цифру Вашего PIN-кода. Для этого надо нажать кнопку аварийного отключения количество раз, соответствующее второй цифре Вашего PIN-кода. 5. Выключить и снова включить зажигание. Система подаст два звуковых сигнала. 6. Нажать кнопку 1 пульта. Система подаст один звуковой сигнал. 7. Выключить зажигания. Через 15 секунд система подаст 2 звуковых сигнала, индицируя выход из режима программирования. Mongoose 770, QS, Base 275,475 1. Включить зажигание. 2. Ввести первую или единственную цифру PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз. 3. Выключить и снова включить зажигание. Если установлен 2-значный PIN-код, ввести кнопкой аварийного отключения вторую цифру. 4. Закончив ввод кода, выключить и снова включить зажигание. Система издаст двойной звуковой сигнал. 5. Нажать кнопку 1 брелока. Расдастся короткий звуковой сигнал. 6. Для выхода из режимы программирования выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд. Система издаст двойной звуковой сигнал. Mongoose 850C 1.Включить зажигание. Если включен режим Anti-Hi-Jack, то после включения зажигания предварительно ввести PIN-код для отключения Anti-Hi-Jack, а затем, после звукового и светового сигнала не открывая двери: 2.Ввести первую цифру установленного PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. 3.Выключить и включить зажигание. 4.Ввести вторую цифру установленного PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. 5.Выключить и включить зажигание. Сирена подаст двойной звуковой сигнал. 6.Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал. 7.Выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд. Сирена подаст двойной звуковой сигнал. Mongoose DUPLEX 1. Включить зажигание. 2. Ввести первую или единственную цифру PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее число раз. 3. Выключить и снова включить зажигание. Если установлен двухзначный PIN-код, ввести кнопкой аварийного отключения вторую цифру. 4. Закончив ввод кода, выключить и снова включить зажигание. Раздастся двойной звуковой сигнал. 5. Нажать кнопку 1 программируемого пульта. Раздастся короткий звуковой сигнал. 6. Для выхода из режима программирования выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд. Раздастся двойной звуковой сигнал. Mongoose Imperium 1.Включить зажигание. 2.Ввести первую цифру установленного PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. 3.Выключить и включить зажигание. 4.Ввести вторую цифру установленного PIN-кода, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. 5.Выключить и включить зажигание. Сирена подаст двойной звуковой сигнал. 6.Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал. 7.Выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд. Сирена подаст двойной звуковой сигнал. Mongoose IQ-215, 700/1 1.Включить зажигание. Если включен режим Anti-Hi-Jack, то после включения зажигания предварительно ввести PIN-код для отключения Anti-Hi-Jack, а затем, после звукового и светового сигнала не выключая зажигания: 2.Ввести установленный PIN-код, нажав кнопку аварийного отключения соответствующее количество раз. 3.Выключить и включить зажигание. Сирена подаст двойной звуковой сигнал. 4.Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал. 5.Выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд. Сирена подаст двойной звуковой сигнал. Mongoose IQ-250 1. Включить зажигание. 2. Ввести установленный PIN-код, для этого нажать кнопку аварийного отключения соответствующее число раз. 3. Выключить и включить зажигание. Если PIN-код введен правильно, система подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брелоков. 4. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока. 5. Выключить зажигание и нажать кнопку аварийного отключения или подождать 15 секунд, система подаст звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков. Если программно включен режим Anti-Hi-Jack, то для программирования новых брелоков Вам нужно после включения зажигания (п.1) предварительно ввести PIN-код для отключения Anti-Hi-Jack, а затем, после звукового и светового сигнала, подтверждающего отключение Anti-Hi-Jack, не выключая зажигание, перейти к п.2 программирования брелоков, то есть еще раз ввести PIN-код. Mongoose RKT 07S, RKT 09S 1. При закрытых дверях включить зажигание 3 раза в течение 7 секунд и оставить его включенным. 2. Ввести установленный PIN-код, отсчитав нужное количество вспышек светодиода, выключить зажигание. 3. Если PIN-код введен правильно, сирена подаст двойной звуковой сигнал, подтверждающий вход в режим программирования брелоков. 4. Снова включить зажигание. 5. Нажать кнопку 1 на брелоке. Сирена подаст один звуковой сигнал, подтверждая запись кода брелока. 6. Выключить зажигание и подождать 10 секунд, сирена подаст двойной звуковой сигнал, подтверждая выход из режима программирования брелоков. Mongoose TT, Base 4001. Включить и выключить зажигание 3 раза в течение 7 секунд и оставить его во включенном состоянии. 2. Светодиод системы издаст 3-х секундную серию быстрых вспышек, затем начнет ритмично вспыхивать. 3. Отсчитать количество вспышек соответствующее значению PIN-кода и выключить зажигание. 4. Снова включить зажигание и нажать кнопку 1 программируемого брелока. 5. Выключить зажигание. 6. Оставить зажигание выключенным для выхода из режима программирования или снова (не позднее чем через 10 секунд) включить для перехода к программированию функции. Pantera SLK-100SC 1. Снять систему с охраны, открыть дверь автомобиля и включить зажигание. 2. В течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet 3 раза. Сирена подаст два сигнала через паузу. 3. Нажать и удерживать выбранную кнопку передатчика до тех пор, пока не раздастся длинный сигнал сирены. Светодиод при этом перестанет мигать и будет светиться постоянно. 4. Отпустить кнопку передатчика. 5. Запрограммировать все оставшиеся передатчики. 6. Для выхода из программирования выключить зажигание или подождать 15 секунд, не производя никаких действий. Pantera SLK-200 1.Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание. 2.Нажать кнопку Valet 3 раза. Раздастся два сигнала сирены через паузу, светодиод начнет мигать. 3.Нажать и удерживать выбранную Вами кнопку. Раздастся длинный сигнал сирены, светодиод перестанет моргать и будет светиться постоянно. 4.Выключить зажигание или нажать кнопку Valet еще раз или подождать 15 секунд. Раздастся один короткий и один длинный сигнал сирены. Pantera SLK-25 1.Снять систему с охраны, сесть в автомобиль и включить зажигание. 2.Нажать кнопку Valet 3 раза. Раздастся два сигнала сирены через паузу, светодиод начнет мигать. 3.Нажать и удерживать выбранную Вами кнопку. Раздастся длинный сигнал сирены, светодиод перестанет моргать и будет светиться постоянно. 4.Выключить зажигание или нажать кнопку Valet еще раз или подождать 15 секунд. Раздастся один короткий и один длинный сигнал сирены. Pantera SLK-755RS 1. Снять систему с охраны, открыть дверь автомобиля и включить зажигание. 2. В течение 15 секунд нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet 2 или 3 раза. 3. В течение 15 секунд нажать кнопочный выключатель Valet еще один раз и удерживать его нажатым. Сирена подаст один сигнал. 4. Продолжая удерживать нажатым кнопочный выключатель Valet, в течение 15 секунд после сигнала сирены нажать кнопку передатчика. Сирена подаст один сигнал. 5. После завершения программирования отпустить кнопку Valet. Pantera SLK-85 1. Снять систему с охраны, открыть дверь автомобиля и включить зажигание. 2. В течение 15 секунд нажать и отпустить Valet. 3. В течение 15 секунд нажать кнопку Valet еще один раз и удерживать ее нажатой. Сирена подаст 1 сигнал и светодиод будет мигать через паузу. 4. В течение 15 секунд, удерживая кнопку Valet нажатой, нажать кнопку программируемого брелока. Раздастся один сигнал сирены. 5. Отпустить кнопку Valet. 6. Выключить зажигание. Сирена подаст 1 короткий и 1 длинный сигнал. Pantera XS 1500 1. Снять систему с охраны. 2. Включить зажигание. 3. В течение 5 секунд после включения зажигания нажать и отпустить кнопочный выключатель Valet 5 раз. 4. Раздастся 1 длинный сигнал сирены, подтверждающий включение режима программирования передатчиков. 5. В течение 10 секунд нажать и удерживать левую кнопку передатчика, пока не раздастся 1 короткий сигнал сирены. 6. Повторить последнюю операцию для всех оставшихся радиопередатчиков. 7. Система автоматически выйдет из режима программирования (сирена подаст 2 сигнала) после запоминания 4 -го передатчика, при выключении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями. Pantera XS-110 1. Снимите систему с охраны. 2. Включить и выключить зажигание. 3. В течение 5 секунд после выключения зажигания перевести тумблер переключателя Valet 5 раз. Раздастся 5 сигналов сирены и габаритные огни мигнут 5 раз. 4. В течение 10 секунд нажать левую кнопку брелока. Раздастся один сигнал сирены. 5. Включить зажигание. Сирена подаст 5 сигналов и габаритные огни мигнут 5 раз Pantera XS-200 1. Снять систему с охраны. 2. Включить зажигание. 3. В течение 5 секунд после включения зажигания нажать и отпустить Valet 5 раз. Раздастся 1 длинный сигнал сирены. 4. В течение 10 секунд нажать и удерживать левую кнопку передатчика, пока не раздастся 1 короткий сигнал сирены. 5. Проделать ту же операцию со всеми оставшимися брелоками. 6. Система автоматически выйдет из режима программирования и сирена подаст 2 сигнала после программирования 4-го передатчика или при выключении зажигания или при превышении временного интервала 10 секунд между операциями. Partisan RX-1, RX-3, RX-41. В течение 10 секунд включить зажигание 5 раз и оставить его включенным. Раздастся один короткий сигнал сирены. 2. В течение 10 секунд нажать кнопку Valet на 5 секунд. Раздастся один сигнал сирены, светодиод начнет медленно мигать. 3. В течение 15 секунд нажать кнопку 1 брелока. Раздастся один сигнал сирены. 4. Выключить зажигание или подождать 15 секунд - система автоматически выйдет из режима программирования. Раздастся два сигнала сирены и светодиод погаснет Pharaon 4500,4700 1. Убедитесь, что двери открыты, а система снята с режима охраны. 2. Включить 4 раза зажигание и оставить его включенным. Каждый цикл переключения зажигания должен быть не более 1 сек. Указатели поворотов вспыхнут на 1 секунд. 3. Нажать на кнопку 1 брелока. Сирена издаст один короткий звуковой сигнал. 4. Выключить зажигание. Все эти действия должны быть выполнены в течение 10 секунд Pharaon 5000PIN,5000SMT 1. Снять систему с режима охраны. 2. Включить зажигание, не запуская двигатель. 3. В течение 8 секунд нажать 10 раз кнопку служебного режима Valet, сирена издаст три коротких сигнала. 4. Нажмите любую кнопку на брелоке. Раздастся один сигнал сирены. 5. Для выхода из режима программирования выключить зажигание. Prestige APS- 185 Внимание! Каждый последующий шаг должен выполняться в пределах 15 секунд после предыдущего шага. 1. Включить зажигание. 2. Три раза переключите Valet в положение "On" и затем "Off". Светодиод мигнет один раз и сирена подаст один звуковой сигнал. 3. Нажать выбранную кнопку (кнопки) передатчика и удерживать ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный звуковой сигнал. 4. Повторить шаг 3 для каждого дополнительного брелока. 5. Переключить Valet в положение "On" и затем "Off". Светодиод мигнет два раза, сирена подаст два коротких звуковых сигнала. Система готова к программированию второго канала приемника. 6. Нажать выбранную кнопку (кнопки) брелока и удерживать ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный звуковой сигнал. 7. Повторить шаг 6 для каждого дополнительного брелока. 8. Переключить Valet в положение "On" и затем "Off". Светодиод мигнет три раза, сирена подаст три коротких звуковых сигнала. Система готова к программированию второго канала приемника. 9. Нажать выбранную кнопку (кнопки) брелока и удерживать ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный звуковой сигнал. 10. Повторить шаг 9 для каждого дополнительного брелока. 11. Выключить зажигание. Сирена подаст один короткий, а затем один длинный звуковой сигнал. Prestige APS- 435 1. Включить зажигание. 2. Три раза нажать и отпустить Valet. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал, светодиод мигнет один раз. 3. Нажать кнопку с символом запирания/отипрания на брелоке и удерживать ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный зуковой сигнал. 4. Нажать и отпустить Valet один раз для перехода к программированию канала 2. 5. Нажать и отпустить Valet один раз для перехода к программированию канала 3. Светодиод мигнет три раза, сирена подаст три коротких сигнала. 6. Нажать ОРТ1 на программируемом брелоке и удерживать ее в нажатом положении до тех пор, пора не прозвучит длинный сигнал сигнал сирены. 7. Нажать и отпустить Valet один раз для перехода к программированию канала 4 (если система имеет четвертый канал). Если система не имеет четвертого канала, прозвучит длинный сигнал сирены, а затем короткий сигнал сирены, что означает выход из режима программирования. 8. Светодиод мигнет 4 раза, сирена подаст 4 коротких звуковых сигнала. 9. Нажать кнопку ОРТ2 на брелоке и удерживать ее нажатой до тех пор, пока не прозвучит длинный сигнал сирены. 10. Прозвучит длинный сигнал сирены, а затем короткий сигнал, что подтверждает выход из режима программирования. Prestige APS- 995R, 1075R 1. Включить зажигание. 2. В течение 10 секунд три раза нажать и отпустить Valet. Сирена подаст один короткий звуковой сигнал. 3. Нажать кнопку с символом на брелоке и удерживать ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный зуковой сигнал. Повторить данный шаг для каждого передатчика. 4. В течение 10 секунд нажать и отпустить Valet один раз. Сирена подаст два коротких сигнала. 5. В течение 10 секунд нажать и отпустить Valet один раз. Сирена подаст три коротких сигнала. 6. Нажать любую неиспользуемую кнопку (комбинацию кнопок) брелока и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный звуковой сигнал. Повторить данный шаг для каждого брелока. 7. 5. В течение 10 секунд нажать и отпустить Valet один раз. Сирена подаст четыре коротких сигнала. 8. Нажать любую неиспользуемую кнопку (комбинацию кнопок) брелока и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока сирена не подаст длинный звуковой сигнал. Повторить данный шаг для каждого брелока. 9. Повторить шаг 7 и 8 еще три раза. Scher Khan II 1. В течение 3 секунд четыре раза включить зажигание. Раздастся один сигнал сирены, габаритные огни зажгутся один раз. 2. В течение 6 секунд нажать одну из четырех кнопок брелока в зависимости от типа центрального замка автомобиля: - кнопка 1 (нажать на 0,5 секунды) - обычный центральный замок, длительность импульсов 0,8 секунды, - кнопка 2 (нажать на 2 секунды) - для запирания необходим один импульс, для отпирания два импульса длительностью 0,8 секунды в течение 3 секунд, - кнопка 3 (нажать на 2 секунды) - будет подаваться импульс запирания после выключения зажигания при автозапуске, для автомобилей, в которых замки автоматически отпираются после выключения зажигания, - кнопка 4 (нажать на 0,5 секунды) - центральный замок с компрессором, которому для управления необходимы импульсы увеличенной длительности. Scher Khan III 1. В течение 5 секунд включить зажигание 5 раз. Система издаст один световой сигнал, подтверждая вход в режим программирования. 2. В течение 5 секунд нажмите кнопку 1 брелока. 3. Для выхода из режима программирования в течение 5 секунд не предпринимать никаких действий или включить зажигание. Zorro 300 1. Снять систему с режима охраны. 2. Включить зажигание на запуская двигатель. 3. Нажать на 5 секунд кнопку служебного режима Valet. Раздастся 5 коротких сигналов сирены, включатся габаритные огни, светодиод постоянно засветится зеленым светом. 4. Нажать на любую кнопку брелока. Раздастся два коротких сигнала сирены. 5. Выключите зажигание.  |